Für die Anlage der Antennenmeßstrecken ist es nun von größter Bedeutung in welchem Abstand von der zu vermessenden Antenne die Fernfeldcharakteristik mit der geforderten Genauigkeit gemessen werden kann.

Bild 12.2 zeigt, daß man das von einer Antenne abgestrahlte Wellenfeld in mehrere Regionen unterteilen kann. Man unterscheidet dabei zwischen dem reakti

ven Nahfeld, dem abstrahlenden Nahfeld und dem abstrahlenden Fernfeld. Je nachdem, in welchem Abstand man mißt, erhält man verschiedene Meßergebnisse z.B. für die Richtcharakteristik, wie Bild 12.3 zeigt. In den meisten Fällen interessiert nur das Strahlungsverhalten der Antennen im Fernfeld. Hierzu muß die zu vermessende Antenne bei der Messung im Bereich einer ebenen Welle der Sendeantenne stehen. Betrachtet man die Sendeantenne zunächst idealisiert als Punktquelle und die Testantenne mit einer maximalen Ausdehnung DE (z.B. Durchmesser der Anten-

nenapertur bzw. der Antennenwirkfläche) in Bild 12.4, so ergibt sich ein Wegunterschied ∆λ des Weges zwischen Sendeantenne und Antennenschwerpunkt (Phasenzentrum) der Testantenne, sowie des Weges zwischen Sendeantenne und dem Randbereich der Testantenne. In der Praxis sind Wegunterschiede von ∆l = λ0/16 zulässig, was einer Phasendifferenz von

% http://download.prgm.org/ham/ant/wiesbeck-aas-05skript.pdf

E~ und H~ sind die Feldstärken im Fernfeld auf einer Kugeloberfläche, E~max und H~ max die dabei auftretenden Maxima.

Dann genügt es, die Polarisation des elektrischen Feldes anzugeben, da ein eindeutiger Zusammenhang zwischen E~ und H~ über den Feldwellenwiderstand ZF besteht. Im Fernfeld einer Antenne liegt somit der elektrische Feldvektor in einer Ebene senkrecht zur Ausbreitungsrichtung der Welle.

Antennen sind Wellenwandler. Sie wandeln die ihnen zugeführte elektromagnetische Welle die elektromagnetische Energie die sich im Raum um die Antenne ausbreitet um. Die Zuführende Welle ist oft an einen elektrischen Leiter gebunden. Dies kann in Form einer Zweidrahtleitung, Leiterbahn auf einem Leiterplatte oder einem Koaxialkabel erfolgen. Für manche Antennen wird ein Hohlleiter, also Luft als Übertragungsmedium verwendet.

Der Antenne kommt die Aufgabe zu die Medium gebundene Welle in eine Raumwelle zu wandelt. Das bedeutet, die Leitergebunde Welle wird zu einer Freiraumwelle. Diese füllt den Raum um die Antenne aus.

Bei einer optimalen Ausführung passt die Antenne den Leitungswiderstand $Z\_{L}$ an den Feldwellenwiderstand $Z\_{F0}$ von $120\pi = 377 \Omega$.

Sie spezielle Ausführung der Antenne als Wellenwandlertyp hängt wesentlich vom gewünschten Frequenzbereich und der geforderten Antennencharakteristik ab. Bei einer normalen Freiraumübertagungsstrecke ist die Distanz r zwischen dem Sender und dem Empfänger sehr gross, verglichen mit den Abmessungen der Sendeantennen oder der Freiraumwellenlänge $\lambda\_{0}$. Vom Empfangsort schein die Antennenstrahlung, in Bild xx charakterisiert durch den Vektor der elektromagnetischen Leistungsdichte S. Der Vektor ist wird auch Poynting Vektor genannt. Für den Empfänger scheint es, als ob die empfangene Elektromagnetische Strahlung von einem einzigen Punkt ausgeht. Dieser Entstehungspunkt wird Phasenzentrum genannt. Er ist die Quelle der Abgestrahlten elektromagnetischen Felder. Wenn diese Voraussetzungen vorliegen, berindet sich der Empfangsort in der Fernfeldregion der Sendeantenne. Die Fernfeldregion wird oft als Fernfeld bezeichnet.

Im Fernfeld gelten vereinfachte Beziehungen. Streng genommen liegen nur für die Distanzen von $r->\infinity$ reine Fernfeldbedingungen vor. In diesem Fall können die sphärischen Phasenfronten als bereichsweise als eben betrachtet werden. Die am Empfangsort einfallende Welle ist eine ebene Welle für deren elektrische und magnetische Feldstärken die Beziehung :

$E/H=120\pi$

gilt. Die Leistungsdichte S ergibt sich, wenn E und H senkrecht aufeinanderstehen und gleichphasig sind.

S=1/2EH=1/2E^{2}/F\_{F0}

Die E Feld und die H Feldkomponente sind dabei Scheitelwerte.

Näherungsweise treten diese Gesetzmässigkeiten auch schon früher bei einem endlichen Abstand r von der Sendeantenne ein. Als Grenzwert für den Fernfeldabstand $r\_{2}$ für den Beginn des Fernfeldregion definiert man in der Praxis für Antennen mit einer grösseren geometrischen Abmessung D\_{0} näherungsweise:

R\_{2} 2\*D\_{0}^{2}/\lambda\_{0}. Die maximale Antennenabmessung ist als D\_{0} definiert. Für sie gilt $D\_{0}>\lambda\_{0}$ . Für diese Antennen wird am Empfangsort das Phasenkriterium im Fernfeld eingehalten. Es besagt, dass der Phasenfehler der durch die Grösse der Antennenabmessungen entsteht nicht grösser ist als $\lamdbda\_{0}/8$ Die Gleichung yyyy berücksichtig das selbe Kriterium. Es besagt, dass der Weglängenunterschied $\delta r$ zwischen zwei am Empfangsort einfallenden Strahlen, von denen der eine vom Antennenmittelpunkt nd der andere vom Antennenrand ausgeht, derBedingung $\derlta r<\lamba\_{0}/8$ genügt.